**附件1：**

**激光坐浴机参数及商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  产品名称  | 条款号 | 参数要求 |
| 产品分类 | 1 | I类设备，B型应用部分IPX1外壳防护等级 |
| 工作电压 | 2 | 交流220V/50Hz |
| 输入功率 | 3 | ≥1.85KVA |
| 激光设备分类 | 4 | 3B类激光产品（GB 7247.1-2012） |
| 激光波长 | 5 | 半导体激光器，连续波，650nm±20% |
| 激光最大输出功率 | 6 | 40mW±20% |
| 治疗端面光斑大小 | 7 | 5.5mm±20% |
| 自动程序模式 | 8 | 自动程序模式1：激光照射理疗；自动程序模式2：热水坐浴；自动程序模式3：热水气泡按摩 |
| 热水温度范围 | 9 | 36℃ ～ 47℃ （可设定）允差±3℃  |
| 热风温度范围 | 10 | 一档：室温；二档：室温+10℃；三档：室温+20℃；允差±5℃；热风温度≤55℃ |
| 手动热风烘干时间 | 11 | 20s±1s |
| 商务要求 | 12 | 提供投标产品销售授权书 |
| 商务要求 | 13 | 售后服务响应：2小时内电话响应，24小时内现场服务 |